%%
%%

\section*{Unterstützte Bandlaufwerke}
\label{_ChapterStart19}
\index[general]{Bandlaufwerke!unterstützte}
\index[general]{Unterstützte Bandlaufwerke }
\addcontentsline{toc}{section}{Unterstützte Bandlaufwerke}

\subsection*{Unterstützte Bandlaufwerke}
\label{SupportedDrives}
\index[general]{Bandlaufwerke!unterstützte}
\index[general]{Unterstützte Bandlaufwerke }
\addcontentsline{toc}{subsection}{Unterstützte Bandlaufwerke}

Auch wenn Ihr Bandlaufwerk in der untenstehenden Liste eingetragen ist, lesen Sie bitte im Kapitel \ilink{Test der Bandlaufwerke}{btape1} in diesem Handbuch wie Sie sich vergewissern können, dass Ihr Bandlaufwerk mit Bacula zusammen funktionieren wird.

Wenn Ihr Laufwerk im festen Block-Modus arbeitet, könnte es zunächst so aussehen, als ob es funkioniert bis sie dann eine Wiederherstellung versuchen und Bacula versucht das Band zu positionieren. Sie können nur sicher sein, wenn sie die oben vorgeschlagenen Verfahren befolgen und testen.

Weil wir so wenige Rückmeldungen haben, ist es sehr schwierig, eine Liste der unterstützten Laufwerke oder zumindest jener zu liefern, mit denen Bacula funktioniert (wenn sie also Bacula mit einem anderen Laufwerk benutzen, melden Sie es bitte). Laut unseren Benutzern arbeiten die folgenden Laufwerke unter Bacula. Ein Strich in einer Spalte bedeutet ``unbekannt''.

\addcontentsline{lot}{table}{Supported Tape Drives}
%war: zwei mal 2.5 in
\begin{longtable}{|p{1.0in}|l|l|p{1.5in}|l|}
 \hline 
\multicolumn{1}{|c| }{\bf BS } & \multicolumn{1}{c| }{\bf Herst.} &
\multicolumn{1}{c| }{\bf Media } & \multicolumn{1}{c| }{\bf Modell } &
\multicolumn{1}{c| }{\bf Kapazität } \\
 \hline {- } & {ADIC } & {DLT } & {Adic Scalar 100 DLT } & {100GB  } \\
 \hline {- } & {ADIC } & {DLT } & {Adic Fastor 22 DLT } & {-  } \\
 \hline {- } & {- } & {DDS } & {Compaq DDS 2,3,4 } & {-  } \\
 \hline {- } & {Exabyte } & {-  } & {Exabyte LWe, \lt 10 Jahre alt } & {-  } \\
 \hline {- } & {Exabyte } & {-  } & {Exabyte VXA LWe } & {-  } \\
 \hline {- } & {HP } & {Travan 4 } & {Colorado T4000S } & {-  } \\
 \hline {- } & {HP } & {DLT } & {HP DLT LWe } & {-  } \\
 \hline {- } & {HP } & {LTO } & {HP LTO Ultrium LWe } & {-  } \\
 \hline {- } & {IBM} & {??} & {3480, 3480XL, 3490, 3490E, 3580 and 3590 LWe} & {-  } \\
 \hline {FreeBSD 4.10 RELEASE } & {HP } & {DAT } & {HP StorageWorks DAT72i } & {-  } \\
 \hline {FreeBSD 5.4-RELEASE-p1 amd64 } & {Certance} & {LTO } & {AdicCertance CL400 LTO Ultrium 2 } & {200GB  } \\
 \hline {- } & {Overland } & {LTO } & {LoaderXpress LTO } & {-  } \\
 \hline {SuSE 8.1 Pro} & {Compaq} & {AIT } & {Compaq AIT 35 LVD } & {35/70GB } \\
 \hline {- } & {Overland } & {- } & {Neo2000 } & {-  } \\
 \hline {- } & {OnStream } & {- } & {OnStream LWe (siehe unten) } & {-  } \\
 \hline {- } & {Quantum } & {DLT } & {DLT-8000 } & {40/80GB  } \\
 \hline {Linux } & {Seagate } & {DDS-4 } & {Scorpio 40 } & {20/40GB  } \\
 \hline {FreeBSD 4.9 STABLE } & {Seagate } & {DDS-4 } & {STA2401LW } & {20/40GB  } \\
 \hline {FreeBSD 5.2.1, Pthreads gepatcht } & {Seagate } & {AIT-1 } & {STA1701W} & {35/70GB  } \\
 \hline {Linux } & {Sony } & {DDS-2,3,4 } & {- } & {4-40GB  } \\
 \hline {Linux } & {Tandberg } & {- } & {Tandbert MLR3 } & {-  } \\
 \hline {FreeBSD } & {Tandberg } & {- } & {Tandberg SLR6 } & {-  } \\
 \hline {FreeBSD 4.11-Release} & {Quantum } & {SDLT } & {SDLT320 } & {160/320GB  } \\
 \hline {Solaris } & {Tandberg } & {- } & {Tandberg SLR75 } & {- } \\
 \hline 

\end{longtable}

Es gibt eine Liste mit \ilink{unterstützten Autochanger}{Models} im Kapitel ``Unterstützte Autochanger'' in diesem Dokument, in dem noch weitere Laufwerke aufgeführt sind, die mit Bacula funktionieren. 

\subsection*{Nicht unterstützte Bandlaufwerke}
\label{UnSupportedDrives}
\index[general]{Nicht unterstützte Bandlaufwerke }
\index[general]{Bandlaufwerke!nicht unterstützte }
\addcontentsline{toc}{subsection}{Nicht unterstützte Bandlaufwerke}

Bisher funktionierten OnStream IDE-SCSI Bandlaufwerke nicht unter Bacula. Seit der Bacula-Version 1.33 und der Version 0.9.14 des osst-Kerneldrivers funktionieren sie nun. Da sie eine feste Blockgröße einstellen müssen, beachten sie bitte das Kapitel zum Testen.

Von QIC-Bändern weiß man, dass sie einige Besonderheiten haben (feste Blockgröße, eher ein EOF als zwei zur Markierung des Bandendes). Sie müssen diese daher sehr sorgfältig konfigurieren, wenn sie mit Bacula korrekt funktionieren sollen.

\subsection*{Warnung für FreeBSD-Benutzer!!!}
\index[general]{Warnung für FreeBSD-Benutzer!!! }
\index[general]{FreeBSD-Benutzer!Warnung für}
\addcontentsline{toc}{subsection}{Warnung für FreeBSD-Benutzer!!!}

Solange die Pthreads-Bibliothek der meisten FreeBSD-Systeme nicht gepatcht ist, werden Sie Daten verlieren, wenn Sie mit Bacula Bänder vollschreiben. Die ungepatchte Pthreads-Bibliothek ist nicht in der Lage, Bacula eine Warnung zurückzugeben, wenn das Bandende naht. Beachten Sie bitte das Kapitel zum Test der Bänder in diesem Handbuch mit \textbf{wichtigen} Informationen, wie man das Bandlaufwerk so konfiguriert, dass es zu Bacula kompatibel ist.


\subsection*{Unterstützte Autochanger}
\index[general]{Autochanger!unterstützte }
\index[general]{Unterstützte Autochanger }
\addcontentsline{toc}{subsection}{Unterstützte Autochanger}


Informationen zu den unterstützten Autochangern stehen im Abschnitt
\ilink{Autochangers Known to Work with Bacula}{Models}
im Kapitel ``Unterstützte Autochanger'' dieses Handbuches.

\subsection*{Band-Spezifikationen}
\index[general]{Spezifikationen!Band-}
\index[general]{Band-Spezifikationen}
\addcontentsline{toc}{subsection}{Band-Spezifikationen}
Wir können Ihnen wirklich nicht sagen welche Bänder zusammen mit Bacula funktionieren werden. Wenn Sie ein Laufwerk kaufen wollen, sollten Sie versuchen, DDS-Laufwerke zu vermeiden. Deren Technologie ist relativ alt und die Laufwerke benötigen regelmäßige Reinigung. DLT-Laufwerke sind im allgemeinen viel besser (neuere Technologie) und benötigen keine regelmäßige Reinigung.

Unten ist eine Tabelle mit den Spezifikationen von DLT- und LTO-Bändern, die Ihnen einen Eindruck der Geschwindigkeit und Kapazität aktueller Bänder geben soll. Die aufgeführte Kapazität ist die reine Bandkapazität ohne Kompression. Alle modernen Laufwerke arbeiten mit Hardware-Kompression und die Hersteller geben oft eine Kompressionsrate von 2:1 an. Die tatsächliche Kompressionsrate hängt hauptsächlich von den zu sichernden Daten ab, aber ich finde 1,5:1 ist ein viel vernünftigerer Wert (multiplizieren Sie die Werte der Tabelle mit 1,5 und Sie werden ein grobes Mittel dessen erhalten, was Sie möglicherweise sehen werden). Die Transferraten sind auf den nächsten GB-Wert/hr gerundet. Die Werte wurden von verschiedenen Herstellern zur Verfügung gestellt. 
In der Spalte ``Medien Typ'' stehen die Benennungen der Hersteller. Es ist nicht notwendig, diese Namen in den Konfigurationsdateien von Bacula zu benutzen. Allerdings können Sie das tun.
 
 
 \begin{tabular}{|c|c|c|c}
 Medien Typ      & Laufwerks-Type & Medien Kapazität & Transferrate \\ \hline
 DDS-1              & DAT        & 2 GB &        ?? GB/hr   \\ \hline
 DDS-2              & DAT        & 4 GB &        ?? GB/hr   \\ \hline
 DDS-3              & DAT        & 12 GB &       5.4 GB/hr   \\ \hline
 Travan 40          & Travan     & 20 GB &       ?? GB/hr    \\ \hline
 DDS-4              & DAT        & 20 GB &       11 GB/hr    \\ \hline
 VXA-1              & Exabyte    & 33 GB &       11 GB/hr    \\ \hline
 DAT-72             & DAT        & 36 GB &       13 GB/hr    \\ \hline
 DLT IV             & DLT8000    & 40 GB  &      22 GB/hr    \\ \hline
 VXA-2              & Exabyte    & 80 GB &       22 GB/hr    \\ \hline
 Half-high Ultrum 1 & LTO 1      & 100 GB &      27 GB/hr    \\ \hline
 Ultrium 1          & LTO 1      & 100 GB &      54 GB/hr    \\ \hline
 Super DLT 1        & SDLT 220   & 110 GB &      40 GB/hr    \\ \hline
 VXA-3              & Exabyte    & 160 GB &      43 GB/hr    \\ \hline
 Super DLT I        & SDLT 320   & 160 GB &      58 GB/hr    \\ \hline
 Ultrium 2          & LTO 2      & 200 GB &      108 GB/hr   \\ \hline
 Super DLT II       & SDLT 600   & 300 GB &      127 GB/hr   \\ \hline
 VXA-4              & Exabyte    & 320 GB &      86 GB/hr    \\ \hline
 Ultrium 3          & LTO 3      & 400 GB &      216 GB/hr   \\ \hline
 \end{tabular}

