%%
%%

\section*{Lecteurs de bandes support\'es}
\label{_ChapterStart19}
\index[general]{Lecteurs de bandes support\'es }
\addcontentsline{toc}{section}{Lecteurs de bandes support\'es}

\subsection*{Lecteurs de bandes support\'es}
\label{SupportedDrives}
\index[general]{Lecteurs de bandes support\'es }
\addcontentsline{toc}{subsection}{Lecteurs de bandes support\'es}

M\^eme si votre lecteur est dans la liste ci dessous, v\'erifiez le 
\ilink{Chapitre Test des Lecteurs Bandes}{btape1} de ce manuel
pour les proc\'edures que vous pouvez utiliser pour v\'erifier si votre
lecteur de bande fonctionnera avec Bacula. Si votre lecteur est en mode bloc
fixe, il peut sembler travailler avec Bacula jusqu'\`a ce que vous essayiez de
restaurer et que Bacula tente de se positionner sur la bande. Seuls la
proc\'edure ci-dessus et vos propres tests peuvent vous garantir un
fonctionnement correct. 

Il est tr\`es difficile de fournir une liste de lecteurs de bandes
support\'es, ou de lecteurs qui sont connus pour fonctionner avec Bacula en
raison d'un retour limit\'e de la part des usagers. (par cons\'equent, si vous
utilisez Bacula sur un lecteur qui ne figure pas dans la liste, merci de nous
le faire savoir). Selon les informations provenant de nos utilisateurs, les
lecteurs suivants sont connus pour fonctionner avec Bacula. Un trait d'union
dans une colonne signifie ``inconnu'' : 

\begin{longtable}{|l|l|l|l|l|}
 \hline 
\multicolumn{1}{|c| }{\bf OS  } & \multicolumn{1}{c| }{\bf Man.  } &
\multicolumn{1}{c| }{\bf Media  } & \multicolumn{1}{c| }{\bf Model  } &
\multicolumn{1}{c| }{\bf Capacity  } \\
 \hline 
{-  } & {ADIC  } & {DLT  } & {Adic Scalar 100 DLT  } & {100GB  } \\
 \hline 
{-  } & {ADIC  } & {DLT  } & {Adic Fastor 22 DLT  } & {-  } \\
 \hline 
{-  } & {-  } & {DDS  } & {Compaq DDS 2,3,4 } & {-  } \\
 \hline 
{-  } & {Exabyte  } & {-  } & {Exabyte drives less than 10 years old  } & {- 
} \\
 \hline 
{-  } & {Exabyte  } & {-  } & {Exabyte VXA drives  } & {-  } \\
 \hline 
{-  } & {HP  } & {Travan 4  } & {Colorado T4000S  } & {-  } \\
 \hline 
{-  } & {HP  } & {DLT  } & {HP DLT drives  } & {-   } \\
 \hline 
{-  } & {HP  } & {LTO  } & {HP LTO Ultrium drives  } & {-  } \\
 \hline 
{FreeBSD 4.10 RELEASE  } & {HP  } & {DAT  } & {HP StorageWorks DAT72i  } & {- 
} \\
 \hline 
{-  } & {Overland  } & {LTO  } & {LoaderXpress LTO  } & {-  } \\
 \hline 
{-  } & {Overland  } & {-  } & {Neo2000  } & {-  } \\
 \hline 
{-  } & {OnStream  } & {-  } & {OnStream drives (see below)  } & {-  } \\
 \hline 
{-  } & {Quantum  } & {DLT  } & {DLT-8000  } & {40/80GB  } \\
 \hline 
{Linux  } & {Seagate  } & {DDS-4  } & {Scorpio 40  } & {20/40GB  } \\
 \hline 
{FreeBSD 4.9 STABLE  } & {Seagate  } & {DDS-4  } & {STA2401LW  } & {20/40GB  }
\\
 \hline 
{FreeBSD 5.2.1 pthreads patched RELEASE  } & {Seagate  } & {AIT-1  } &
{STA1701W  } & {35/70GB  } \\
 \hline 
{Linux  } & {Sony  } & {DDS-2,3,4  } & {-  } & {4-40GB  } \\
 \hline 
{Linux  } & {Tandberg  } & {-  } & {Tandbert MLR3  } & {-  } \\
 \hline 
{FreeBSD  } & {Tandberg  } & {-  } & {Tandberg SLR6  } & {-  } \\
 \hline 
{Solaris  } & {Tandberg  } & {-  } & {Tandberg SLR75  } & {-  } \\
 \hline 
{Linux Gentoo  } & {ADIC  } & {-  } & {IBM Ultrium LTO I  } & {100/200 Go }
\\ \hline 

\end{longtable}

Une liste des 
\ilink{Librarires support\'ees}{Models} figure dans le 
\ilink{chapitre librairies (autochangers)}{_ChapterStart18} de
ce document, ou vous trouverez d'autres lecteurs de bandes qui fonctionne avec
Bacula. 

\subsection*{Lecteurs de bande non support\'es}
\label{UnSupportedDrives}
\index[general]{Lecteurs de bande non support\'es }
\addcontentsline{toc}{subsection}{Lecteurs de bande non support\'es}

Auparavant les lecteurs de bandes OnStream IDE-SCSI ne fonctionnaient pas avec
Bacula. A partir de la version 1.33 de Bacula et de la version 0.9.14 du
pilote noyau ou sup\'erieur,ce lecteur est support\'e. Consultez le chapitre
de test car vous devez le configurer pour fonctionner en mode blocs de taille
fixe. 

Les lecteurs QIC sont connus pour avoir nombre de particularit\'es (taille de
blocs fixe, et un EOF plut\^ot que deux pour terminer la bande). En
cons\'equence, vous devrez \^etre particuli\`erement attentif \`a sa
configuration pour le faire fonctionner avec Bacula. 

\subsection*{A l'attention des utilisateurs de FreeBSD !!!}
\index[general]{L'attention des utilisateurs de FreeBSD  }
\index[general]{FreeBSD!l'attention des utilisateurs de }
\addcontentsline{toc}{subsection}{l'attention des utilisateurs de FreeBSD !!!}

A moins que vous n'ayez appliqu\'e un correctif sur la biblioth\`eque pthreads
de votre syst\`emes FreeBSD, vous perdrez des donn\'ees quand Bacula aura
rempli une bande et passera \`a la suivante. La raison en est que les
biblioth\`eques pthreads sans correctifs \'echouent \`a retourner un \'etat
d'alerte \`a Bacula signalant que la fin de bande est proche. Consultez le 
\ilink{chapitre test des lecteurs de bandes}{FreeBSDTapes} de
ce manuel pour d'importantes informations concernant la configuration de votre
lecteur de bande pour qu'il soit compatible avec {\bf Bacula}. 

\subsection*{Autochangeurs support\'es}
\index[general]{Autochangeurs support\'es }
\addcontentsline{toc}{subsection}{Autochangeurs support\'es}

Pour des informations sur les libraries (autochangeurs) support\'ees, allez
voir la section 
\ilink{Libraries support\'ees}{Models} du chapitre
Libraries de ce manuel. 
